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Buque portacontenedores. Ship Plies the Savahaah River in Savanaah, Carol M.
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Nombre del curso: Mercancías Peligrosas vía Marítima
Nombre del diseñador: José Alberto Martínez Castizo
Nombre del instructor: José Alberto Martínez Castizo
Lugar de instrucción: <<en línea>>
Duración: 24 horas
Horario: por definir
Fecha: por definir

Perfil: Personas que trabajan en la logística, exportaciones, importaciones, agencias de carga, agencias aduanales, almacenes, líneas navieras, líneas transportistas terrestres.
Conocimientos: inglés intermedio o avanzado, comercio exterior, transporte marítimo, Incoterms ®, despacho de carga.
Habilidades: Escucha activa, software de ofimática, facilidad de palabra, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad.  
Número de participantes: 25

Objetivo general
El participante, al finalizar el curso, empleará amplia y correctamente la reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas en buques portacontenedores para hacer la correcta expedición, aceptación y revisión de mercancías peligrosas.  

Objetivos particulares
	El participante conocerá las generalidades para interpretar correctamente las disposiciones de la reglamentación, así como su aplicabilidad y alcance. 
Temas y subtemas
1. Generalidades
1.1. Disposiciones generales
1.2. Definiciones, unidades de medida y abreviaturas
1.3. Capacitación
1.4. Disposiciones de seguridad
1.5. Disposiciones generales relativas a materiales radiactivos

	El participante clasificará las sustancias o artículos peligrosos para asignar un número de naciones unidas, nombre de expedición, clase o división y grupo de embalaje.
Temas y subtemas
2. Introducción
2.1. Clase 1 Explosivos
2.2. Clase 2 Gases
2.3. Clase 3 Líquidos inflamables
2.4. Clase 4 Sólidos inflamables; sustancias susceptibles a la combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables
2.5. Clase 5 Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos
2.6. Clase 6 Sustancias tóxicas e infecciosas
2.7. Clase 7 Material radiactivo
2.8. Clase 8 Sustancias corrosivas
2.9. Sustancias peligrosas misceláneas y artículos (clase 9) y sustancias peligrosas para el medio ambiente.
2.10. Contaminantes marinos

	El participante revisará e interpretará la lista de mercancías peligrosas para identificar las disposiciones de preparación y aceptación de un embarque con base en las disposiciones de la reglamentación.

Temas y subtemas
3. Listado de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y excepciones.

	El participante elegirá entre las diferentes instrucciones de embalaje posibles para preparar y aceptar un embarque con sustancias o artículos peligrosos.

Temas y subtemas
4. Disposiciones para embalajes y cisternas.
4.1. Uso de embalajes, incluidos los Recipientes Intermedios para Graneles (RIC/IBC) y grandes embalajes. 
4.2. Uso de cisternas portátiles y contenedores para gases de compartimientos múltiples.
4.3. Uso de contenedores para graneles.

	El participante identificará los procedimientos de expedición para identificar y cumplir con su esfera de responsabilidades.

Temas y subtemas
5. Procedimientos de consignación
5.1. Disposiciones generales
5.2. Marcado y etiquetado de embalajes incluidos los RIG
5.3. Rotulación de las unidades de transporte y contenedores para graneles
5.4. Documentación
5.5. [bookmark: _GoBack]Disposiciones especiales

	El participante observará las disposiciones para la construcción, pruebas y marcas para los embalajes.

Temas y subtemas
6. Construcción y pruebas de los embalajes, RIG, grandes embalajes, cisternas portátiles, contenedores para gases de compartimientos múltiples y vehículos cisterna.
6.1. Disposiciones para la construcción y pruebas de los embalajes.
6.2. Disposiciones para la construcción y pruebas para los recipientes presurizados, dispensadores de aerosoles, pequeños recipientes para gases (cartuchos con gas)
6.3. Disposiciones para la construcción y prueba de embalajes para sustancias infecciosas de la división 6.2 categoría A.
6.4. Disposiciones para la construcción, prueba y aprobación de embalajes para materiales radiactivos. 
6.5. Disposiciones para la construcción y pruebas de RIG
6.6. Disposiciones para la construcción y pruebas de embalajes de gran tamaño.
6.7. Disposiciones para el diseño, construcción, inspección y prueba de tanques portátiles y contenedores para gas de elementos múltiples. 
6.8. Disposiciones para las cisternas portátiles y contenedores para gas. 
6.9. Disposiciones para el diseño, construcción, inspección y pruebas para los recipientes para graneles. 

	El participante explicará las disposiciones relativas a las operaciones de transporte para el manejo correcto de las sustancias y artículos peligrosos. 

Temas y subtemas
7. Disposiciones relativas a la operación de transporte.
7.1. Disposiciones generales de estiba.
7.2. Disposiciones generales de segregación.
7.3. Operaciones de consignación relativas al embalaje y uso de las unidades de transporte y disposiciones relativas. 
7.4. Estiba y Segregación en buques portacontenedores.

	El participante identificará los criterios de Cantidades Limitadas y Cantidades Exceptuadas, así como su correcta interpretación y aplicación para el manejo de muestras, artículos de consumo y algunas sustancias utilizando embalajes genéricos.

Temas y subtemas
8. Cantidades limitadas y Cantidades exentas
8.1. Cantidades limitadas
8.1.1. Generalidades
8.1.2. Embalaje
8.1.3. Estiba
8.1.4. Segregación
8.1.5. Marcado y rotulación
8.1.6. Documentación
8.2. Cantidades exentas
8.2.1. Generalidades
8.2.2. Embalaje
8.2.3. Pruebas de los embalajes
8.2.4. Marcas 
8.2.5. Documentación
8.2.6. Estiba
8.2.7. Segregación

	El participante demostrará con los conocimientos adquiridos las razones para aceptar o rechazar un embarque de mercancías peligrosas en transporte marítimo.

Temas y subtemas
9. Procedimiento de aceptación de la carga
9.1 Recomendaciones para descubrir mercancías peligrosas no declaradas u ocultas.
9.2 Revisión física y documental de un embarque para validar que se han cumplido las disposiciones de la reglamentación.



Estrategia de evaluación
La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo durante la apertura, el desarrollo, y el cierre del curso. Si el participante cumple con el 85% como mínimo de calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará competente, bajo los siguientes criterios:

	Aspecto para evaluar
	Porcentaje
	Instrumento de evaluación
	Evidencias para demostrar como resultado del aprendizaje
	Momento de la aplicación

	Asistencia
	10
	Lista de asistencia
	Llenado de registro y firma
	Apertura

	Evaluación diagnóstica
	10
	Cuestionario
	Preguntas del tema. Conocimientos
	Apertura

	Evaluación intermedia
	35
	Guía de observación
	Simulación de preparación de un embarque
	Intermedia, durante el desarrollo del curso

	Evaluación final
	45
	Cuestionario
	Preguntas de los temas. Cuestionario. Ejercicios.
	Al final del desarrollo del curso




Desarrollo
	Temas y subtemas:
	1. Generalidades
1.1 Disposiciones generales
1.2 Definiciones, unidades de medida y abreviaturas
1.3 Capacitación
1.4 Disposiciones de seguridad
1.5 Disposiciones generales relativas a materiales radiactivos



Ejercicio #1
	1. ¿Cómo se denomina la reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas en buque porta-contenedores?


	2. ¿Cuál es la estructura de la reglamentación para el transporte marítimo de mercancías peligrosas en buques portacontenedores?


	3. ¿Cómo es la implementación de cada enmienda del código IMDG?


	4. ¿Cómo se identifica cada enmienda del código IMDG?


	5. ¿En qué parte se encontrarán las disposiciones de capacitación?


	6. ¿En que parte se encontrarán las disposiciones de Clasificación?


	7. ¿En qué capítulo se encontrarán las disposiciones generales relativas a los materiales radioactivos?


	8. ¿Cuál es la definición de “Autoridad competente”?


	9. ¿Qué unidades de medida son utilizadas por el código IMDG?


	10. ¿Qué prescripciones específicas de formación serán necesarias para alguien que tiene la función de “Arrumar mercancías peligrosas2?




	11. ¿En qué parte, capítulos, subcapítulo se encuentran las disposiciones sobre mercancías peligrosas de alto riesgo?


	12. ¿En qué parte y capítulo se encuentran disposiciones generales relativas al embalaje/envasado de las mercancías peligrosas?


	13. ¿En qué parte y capítulo se encuentran disposiciones generales relativas al marcado de bultos y RIG)


	14. ¿En qué anexo se encontrará la información siguiente? Lista de nombres de expedición genéricos y designaciones correspondientes a grupos de sustancias y objetos no especificados en otra parte (n.e.p.)


	15. ¿En qué anexo se encontrará la información siguiente? Lista de definiciones





	[bookmark: _Hlk97217307]Temas y subtemas:
	2. Introducción
2.1 Clase 1 Explosivos
2.2 Clase 2 Gases
2.3 Clase 3 Líquidos inflamables
2.4 Clase 4 Sólidos inflamables; sustancias susceptibles a la combustión espontánea; sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables
2.5 Clase 5 Sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos
2.6 Clase 6 Sustancias tóxicas e infecciosas
2.7 Clase 7 Material radiactivo
2.8 Clase 8 Sustancias corrosivas
2.9 Sustancias peligrosas misceláneas y artículos (clase 9) y sustancias peligrosas para el medio ambiente.
2.10 Contaminantes marinos.



Ejercicio #2
	1. ¿Quién es responsable de hacer la correcta clasificación?


	2. ¿En que se basa el consignador para asignar un nombre de la lista de mercancías peligrosas?


	3. ¿Cuántas clases de peligro hay?


	4. ¿Qué clases están subdivididas en divisiones?


	5. Sustancias y artículos peligrosos se asignan a una clase por su…


	6. Los explosivos también se asignan a…


	7. ¿Los números de las clases y divisiones indican el grado de peligro?


	8. ¿Qué clase está subdividida en categorías?


	9. ¿Cuántos grupos de peligro hay?


	10. ¿El grupo de embalaje para una sustancia de la clase 3 se asigna a un grupo de embalaje por el punto de ebullición y…


	11. ¿Cuántos dígitos conforman el número UN?


	12. ¿Qué tabla se usa para determinar la ponderación de riesgos?





Ejercicio #3
	1. ¿Cuántas columnas hay en la lista de mercancías peligrosas?


	2. ¿Cómo se muestra el nombre de las mercancías peligrosas en la lista de mercancías peligrosas?


	3. ¿Qué información se muestra en la columna 1 de la lista de mercancías peligrosas?


	4. ¿Qué información se muestra en la columna 3 de la lista de mercancías peligrosas?


	5. ¿Qué información se muestra en la columna 5 de la lista de mercancías peligrosas?


	6. ¿Qué información se muestra en la columna 8 de la lista de mercancías peligrosas?


	7. ¿Qué información se muestra en la columna 15 de la lista de mercancías peligrosas?


	8. ¿Qué información se muestra en la columna 18 de la lista de mercancías peligrosas?


	9. ¿A qué tipo de bultos se refieren las columnas 8 y 9?


	10. ¿A qué tipo de bultos se refieren las columnas 10 y 11?


	11. ¿En qué página inician las Disposiciones Especiales?


	12. Complete la siguiente tabla para casa sustancia
	
	UN
	Nombre de expedición
	Clase o división
	Riesgo Secundario
	Grupo de embalaje

	Acetal
	
	
	
	
	

	Anhídrido acético
	
	
	
	
	

	Acridina
	
	
	
	
	

	Cloroformiato de alilo
	
	
	
	
	




	13. ¿Cuántos embalajes exteriores se requieren para BARIO, 600 kg, embalaje combinado?


	14. ¿Cuántos embalajes únicos se requieren para Dinitrosobenceno, 100 kg?


	15. ¿Cuántos embalajes únicos se requieren para Butanoles, PG III, 300 L?





	Temas y subtemas:
	4. Disposiciones para embalajes y cisternas.
1.1. Uso de embalajes, incluidos los Recipientes Intermedios para Graneles (RIC/IBC) y grandes embalajes. 
1.2. Uso de cisternas portátiles y contenedores para gases de compartimientos múltiples.
1.3. Uso de contenedores para graneles.



Ejercicio #4
	1. ¿Qué instrucción de embalaje se debe usar para lo siguiente?
Cesio 
Calcio 
Carburo de cálcio, GE II 
Calcio pirofórico 

	2. ¿Cuál es la cantidad neta máxima permitida por bulto para cada uno de los siguientes?
Decaborano 
n-Decano 
Dicloropropanos, GE II 
Diclorometano 
Dietilamina 

	3. ¿Qué instrucción de embalaje debe usar para cada uno de los siguientes?
Etanolamina 
Botiquín de primeros auxilios 
Monocloruro de yodo sólido 

	4. ¿Son aceptables los planteamientos siguientes?
120 L de Queroseno, 2 cajas de cartón 4G como embalaje combinado 
75 kg, UN 1616, embalaje combinado, un embalaje del tipo 1G 
75 kg, Hipoclorito de litio, PG II, 5 embalajes del tipo 4D como embalaje combinado 
25 L, Perclorato de plomo sólido, 1 jerrican de plástico embalaje único 
120 kg, Nitrato de plomo, 4 embalajes del tipo 1C embalaje único 




	Temas y subtemas:
	6. Construcción y pruebas de los embalajes, RIG, grandes embalajes, cisternas portátiles, contenedores para gases de compartimientos múltiples y vehículos cisterna.
6.1 Disposiciones para la construcción y pruebas de los embalajes.
6.2 Disposiciones para la construcción y pruebas para los recipientes presurizados, dispensadores de aerosoles, pequeños recipientes para gases (cartuchos con gas)
6.3 Disposiciones para la construcción y prueba de embalajes para sustancias infecciosas de la división 6.2 categoría A.
6.4 Disposiciones para la construcción, prueba y aprobación de embalajes para materiales radiactivos. 
6.5 Disposiciones para la construcción y pruebas de RIG
6.6 Disposiciones para la construcción y pruebas de embalajes de gran tamaño.
6.7 Disposiciones para el diseño, construcción, inspección y prueba de tanques portátiles y contenedores para gas de elementos múltiples. 
6.8 Disposiciones para las cisternas portátiles y contenedores para gas.
6.9 Disposiciones para el diseño, construcción, inspección y pruebas para los recipientes para graneles.





Ejercicio #5
	1. ¿Cuáles son los códigos UN para los siguientes embalajes de especificación?
Tambores de madera contrachapada 
Cajas de madera reconstruida 
Caja de cartón corrugado 
Bidón de acero, tapa no removible 
Sacos textiles, hidro-resistentes 

	2. ¿Qué tipo de embalaje son los siguientes?
1G 
4A 
5H4 
6Z 

	3. ¿Qué significa cada componente de la marca de especificación UN siguiente?
                           1G/X 25/21/NL/875u
n


1G 
X 
25 
21
NL 
875 

                           1A1/Y 1.5/160/21/GB/S3455u
n


1A1 
Y 
1.5 
160 
21 
GB 
S3455 

	4. ¿El siguiente embalaje de especificación UN es aceptable para 5 L de Metilclorosilano en un embalaje del tipo 4G combinado? Si la respuesta es no, ¿por qué?

                           4G/X 10/S/17/USA/AA27901




	5. ¿Es correcto el embalaje de especificación UN siguiente para 75 kg de Pentacloruro de molibdeno, como embalaje único? Si la respuesta es no, ¿por qué?
1N2/X 100/S/17/USA/DB10057






	Temas y subtemas:
	2. Procedimientos de consignación
2.1. Disposiciones generales
2.2. Marcado y etiquetado de embalajes incluidos los RIG
2.3. Rotulación de las unidades de transporte y contenedores para graneles
2.4. Documentación
2.5. Disposiciones especiales



Ejercicio #6
	1. De acuerdo con 5.1.2.1. ¿cómo deben aplicarse las marcas?
 








	2. De acuerdo con 5.1.2.2. en cada bulto…






	3. ¿Qué idioma debe usarse para las marcas en los bultos?


	4. Para el siguiente embalaje, dibuje todas las marcas aplicables en el bulto: 20 L, Paraldehído, un embalaje del tipo 4G, como embalaje combinado.



	5. Para el siguiente embalaje, dibuje todas las marcas aplicables para el bulto: 10 L, 1-Pentene, un embalaje del tipo 4D, como embalaje combinado.




	6. Para el siguiente embalaje, dibuja todas las marcas aplicables al bulto.
60 L, Metilato de sodio en solución, GE III, un embalaje del tipo 1A1, como embalaje único.
[image: ]



Ejercicio #7
	1. De acuerdo con 5.2.2.1.2. Cuando se trate de …





	2. De acuerdo con 5.2.2.2. Las disposiciones aplicables a las etiquetas…






	3. ¿Cuál es la forma para las etiquetas de peligro y manejo?
Peligro: 
Manejo: 

	4. Para el siguiente embarque, dibuje las marcas y etiquetas aplicables: 25 L, Tetracloruro de silicio, un embalaje del tipo 1A1, como embalaje único.
[image: ]


	5. Para el siguiente embarque, dibuje todas las marcas y etiquetas aplicables: 75 kg, Sodio, un embalaje del tipo 1H2, como embalaje único. 
[image: ]



	6. Para el siguiente embarque, dibuje todas las marcas y etiquetas aplicables: 50 L, Solución de Metilato de Sodio, GE III, un embalaje único del tipo 1A1.
[image: ]



Ejercicio #8
	1. Aunque no existe un formato obligatorio, ¿Cuál es el formato aceptado en la industria para la declaración de mercancías peligrosas vía marítima?


	2. ¿Quién debe completar el documento de transporte (DGD)?


	3. Además del idioma del país de origen, ¿en qué idioma se debe ofrecer la documentación para su transporte marítimo?


	4. Además del documento de transporte, ¿qué otro documento acompaña un embarque marítimo?


	5. ¿Por cuánto tiempo el embarcador debe retener documentos de un embarque de material peligroso?


	6. ¿Cuál es la secuencia correcta en la descripción de materiales peligrosos?


	7. ¿Cuál es la correcta secuencia para describir cantidad y tipo de embalajes?


	8. Para el siguiente embarque, complete la porción de la declaración de mercancías peligrosas: 25 cajas 4G con 25 L, embalaje combinado, Cloruros de azufre:
	14  Shipping marks           *Number and kind of packages; description of goods                      Gross mass (kg)                  Net mass (kg)                     Cube (m3)

	
 
 










 







	9. Para el siguiente embarque, complete la porción de la declaración de mercancías peligrosas: 200 cajas del tipo 4C2 con 25 kg, embalaje combinado, Clorato de talio:
	14  Shipping marks           *Number and kind of packages; description of goods                      Gross mass (kg)                  Net mass (kg)                     Cube (m3)

	
 
 










 






	Temas y subtemas:
	7 Disposiciones relativas a la operación de transporte.
7.1 Disposiciones generales de estiba.
7.2 Disposiciones generales de segregación.
7.3 Operaciones de consignación relativas al embalaje y uso de las unidades de transporte y disposiciones relativas. 
7.4 Estiba y Segregación en buques portacontenedores.


Ejercicio #9
	1. De acuerdo con 7.1.2. ¿Cuál es la definición de “Estiba”?


	2. ¿Cuáles son las categorías de estiba para las clases de la 2 a la 9?


	3. La columna 16a de la Lista de Mercancías Peligrosas muestra códigos de estiba, ¿en que parte del código IMDG se interpretan dichos códigos?


	4. Un embarque involucra sustancias identificadas con diferentes peligros, ¿cómo puede usted comprobar si es aceptable o no en una misma unidad de transporte?


	5. ¿En dónde podrá consultar lo relativo a Grupos de Segregación?


	6. La columna 16b de la Lista de Mercancías Peligrosas muestra códigos de estiba, ¿en qué parte del código IMDG se interpretan dichos códigos?


	7. Con ayuda de la tabla de segregación, indique si será posible embarcar en una misma unidad de transporte bultos identificados con etiqueta de peligro clase 3 junto con bultos identificados con la etiqueta de peligro de la división 5.2


	8. Con ayuda de la tabla de segregación, indique si será posible embarcar en una misma unidad de transporte bultos identificados con etiqueta de peligro clase 8 junto con bultos identificados con la etiqueta de peligro de la división 2.1




	Temas y subtemas:
	
1. Cantidades limitadas y Cantidades exentas
8.1. Cantidades limitadas
1.1.1 Generalidades
1.1.2 Embalaje
1.1.3 Estiba
1.1.4 Segregación
1.1.5 Marcado y rotulación
1.1.6 Documentación
1.2 Cantidades exentas
1.2.1 Generalidades
1.2.2 Embalaje
1.2.3 Pruebas de los embalajes
1.2.4 Marcas 
1.2.5 Documentación
1.2.6 Estiba
1.2.7 Segregación


Ejercicio #10
	1. Defina “Cantidades Limitadas”


	2. Determine si es CIERTO o FALSO el siguiente argumento: Los embarques en arreglo de “Cantidades Limitadas” se ofrecen para transporte como carga general no peligrosa.


	3. Determine si es CIERTO o FALSO el siguiente argumento: Los embarque en arreglo de “Cantidades Limitadas” no deben ser marcadas ni etiquetadas.


	4. ¿En función de qué se determina la cantidad de sustancia permitida en “Cantidades Limitadas?


	5. Defina “Cantidades Exentas”


	6. Determine si es CIERTO o FALSO el siguiente argumento: Los embarques en arreglo de “Cantidades Exentas” se ofrecen para transporte como carga general no peligrosa.

	7. ¿Los embarques de sustancias en “Cantidades Exentas” requieren embalaje de especificación UN?
 

	8. ¿En función de qué se determina la cantidad de sustancia permitida en “Cantidades Exentas?


	9. ¿Cuál es el número máximo de bultos en “Cantidad Exenta” que se permite?





	Temas y subtemas:
	9. Procedimiento de aceptación de la carga
9.1 Recomendaciones para descubrir mercancías peligrosas no declaradas u ocultas.
9.2 Revisión física y documental de un embarque para validar que se han cumplido las disposiciones de la reglamentación.
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